**REGLEMENT DU PORT A SEC**

**CONDITIONS D'UTILISATION DES SERVICES :**

- La prestation est consentie pour un bateau et son propriétaire titulaire d'un contrat.

- La prestation est consentie pour un usage exclusivement privé (pas de location).

- L'utilisation du service manutention AR est limitée à une fois par jour.

- Le port à sec n'est pas un service de gardiennage de bateaux.

- Le propriétaire assure son bien en conséquence et fournit une attestation à chaque échéance du contrat.

- le locataire se soumet sans restriction au règlement du port, affiché à la Capitainerie.

**SECURITE**

- Veuillez respecter les règles de sécurité affichées ainsi que la signalisation pour les déplacements à pieds.

- Veillez à la sécurité des enfants, l’aire n’est pas un terrain de jeux mais une zone dangereuse.

- Tenez les animaux en laisse.

**IL EST INTERDIT :**

**-** de monter sur le chariot, de passer sous les fourches et de stationner derrière à l'arrêt ou en déplacement. (le cariste ne vous voit pas).

**- d'accéder aux bateaux sur les racks**.

- d'effectuer des travaux sur coque ou moteurs.

- de démarrer le moteur et de manipuler des produits inflammables (carburants...) dans l'enceinte du port à sec.

- Coupe circuit obligatoire, coupé durant le stationnement du bateau sur rack.

**EMBARQUEMENT**

* **la mise à l’eau du bateau est faite en présence du propriétaire.**
* Présentez vous et indiquer le numéro du bateau. Vérifiez que vous avez les clefs du bateau avant de demander la mise à l’eau.
* Si le cariste n’est pas sur place appeler le **06 14 54 86 74**
* Attendre sur le ponton de mise à l’eau pendant la manœuvre du chariot.
* Après la mise à l’eau écartez votre bateau du quai pour laisser place à la prochaine manutention.
* **Le moteur sera mis en marche à distance des fourches du chariot**.
* La dernière mise à l’eau est effectuée 15 minutes avant la fermeture.

**DEBARQUEMENT**

* **la présence du propriétaire est conseillée durant la manutention.** Aucune réclamation sur l'état du bateau (et des accessoires tels que sonde ...) ne sera recevable ultérieurement.
* Merci de respecter les horaires du port à sec pour le retour du bateau
* Le bateau doit être prêt pour être manutentionné, tauds pliés et rangés, coupe batterie désactivé.
* La durée de rinçage sera limitée durant les heures de pointe. Merci de ranger les tuyaux de rinçage après utilisation.
* Prévoir les nettoyages plus importants aux heures et jours calmes.
* La manœuvre d’approche du quai est effectuée à la main, moteur arrêté.
* vérifiez avec le cariste le bon positionnement du bateau sur les fourches
* N’oubliez rien dans le bateau. Vérifiez avant la mise sur racks.

**POUR NOUS CONTACTER**

**06 14 54 86 74** Cariste pour urgence ou s’il n’est pas à proximité du chariot

**04 91 72 00 60** Bureau pour tous les autres motifs

**contact@carenes-services.fr**

**HORAIRES OUVERTURE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NOVEMBRE****DECEMBRE****JANVIER** **FEVRIER****1 AU 15 MARS** | **16 MARS AU 15 AVRIL** **OCTOBRE** | **16 AU 30 AVRIL****16 AU 30 SEPTEMBRE** | **MAI** **A** **15 SEPTEMBRE** |
| **Matin** | **8h30 - 12h30** | **8h30 - 12h30** | **8h30 - 12h30** | **8h30 - 12h30** |
| **Après-midi** | **14h00 - 17h00** | **14h00 - 18h00** | **14h00 - 19h00** | **14h00 - 20h00** |